;ADSK_Диаметр условный##PIPE_SIZE##MILLIMETERS;Kvs##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса_Текст##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;Корпус##OTHER##;Вентиль##OTHER##;Центр_Привязка##LENGTH##MILLIMETERS;Фаска##LENGTH##MILLIMETERS;R4##LENGTH##MILLIMETERS;R3##LENGTH##MILLIMETERS;R2##LENGTH##MILLIMETERS;R1##LENGTH##MILLIMETERS;L2##LENGTH##MILLIMETERS;L##LENGTH##MILLIMETERS;Фланец.Толщина##LENGTH##MILLIMETERS;Тип фланца##OTHER##;h##LENGTH##MILLIMETERS
DN 15;15;3.1;Клапан ручной балансировочный MNF-R2 DN 15, фланцевый, PN 25, Tmax 150;2.3;2.3;003Z1092R;Чугун EN-GJL 250 (GG 25) ;Пластик черный;27;10;17.5;23;47.5;12.5;27;130;12;_Фланец ГОСТ 12821-80 PN 25 : DN 15;33
DN 20;20;6.3;Клапан ручной балансировочный MNF-R2 DN 20, фланцевый, PN 25, Tmax 150;2.9;2.9;003Z1093R;Чугун EN-GJL 250 (GG 25) ;Пластик черный;30;13;18.5;28;52.5;15;30;150;14;_Фланец ГОСТ 12821-80 PN 25 : DN 20;34
DN 25;25;9;Клапан ручной балансировочный MNF-R2 DN 25, фланцевый, PN 25, Tmax 150;3.8;3.8;003Z1094R;Чугун EN-GJL 250 (GG 25) ;Пластик черный;30;18;24.5;32.5;57.5;17.5;30;160;13;_Фланец ГОСТ 12821-80 PN 25 : DN 25;36
DN 32;32;15.5;Клапан ручной балансировочный MNF-R2 DN 32, фланцевый, PN 25, Tmax 150;5.6;5.6;003Z1095R;Чугун EN-GJL 250 (GG 25) ;Пластик черный;40;18.2;26;37;70;23;40;180;17;_Фланец ГОСТ 12821-80 PN 25 : DN 32;43
DN 40;40;32.3;Клапан ручной балансировочный MNF-R2 DN 40, фланцевый, PN 25, Tmax 150;7.2;7.2;003Z1096R;Чугун EN-GJL 250 (GG 25) ;Пластик черный;37;21;30;42;75;27;37;200;17;_Фланец ГОСТ 12821-80 PN 25 : DN 40;45
DN 50;50;53.8;Клапан ручной балансировочный MNF-R2 DN 50, фланцевый, PN 25, Tmax 150;9.4;9.4;003Z1070R;Чугун EN-GJL 250 (GG 25) ;Пластик черный;57.7;21;43;47.5;82.5;41;57.7;230;17;_Фланец ГОСТ 12821-80 PN 25 : DN 50;45
