;ADSK_Диаметр условный##PIPE_SIZE##MILLIMETERS;Kvs##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса_Текст##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;Тело_Основание##LENGTH##MILLIMETERS;Тело_Верх##LENGTH##MILLIMETERS;Тело_R2##LENGTH##MILLIMETERS;Тело_R1##LENGTH##MILLIMETERS;Центр##LENGTH##MILLIMETERS;Подключение_привязка_3##LENGTH##MILLIMETERS;Подключение_привязка_2##LENGTH##MILLIMETERS;Подключение_привязка_1##LENGTH##MILLIMETERS;Подключение_R3##LENGTH##MILLIMETERS;Подключение_R2##LENGTH##MILLIMETERS;Подключение_R1##LENGTH##MILLIMETERS;Основание_R1##LENGTH##MILLIMETERS;Крышка_R2##LENGTH##MILLIMETERS;Крышка_R1##LENGTH##MILLIMETERS;Крышка_H1##LENGTH##MILLIMETERS;L##LENGTH##MILLIMETERS;h##LENGTH##MILLIMETERS;Тип фланца##OTHER##
DN 200;200;685.6;Клапан ручной балансировочный MNF-R2 DN 200, фланцевый, PN 16, Tmax 130;231;231;003Z1140R;220;185;160;180;60;28;16;2;130.5;122;170;100;114;192.5;62;600;58;_Фланец ГОСТ 12821-80 PN 16 : DN 200
DN 250;250;952.3;Клапан ручной балансировочный MNF-R2 DN 250, фланцевый, PN 16, Tmax 130;354;354;003Z1141R;258;235;192;214;64;28;16;2;160.5;147;202.5;107.5;116;236;70;730;65;_Фланец ГОСТ 12821-80 PN 16 : DN 250
DN 300;300;1380.2;Клапан ручной балансировочный MNF-R2 DN 300, фланцевый, PN 16, Tmax 130;497;497;003Z1142R;300;265;233;248;66;30;16;2;195;172;230;115;116;236;70;850;66;_Фланец ГОСТ 12821-80 PN 16 : DN 300
DN 350;350;2046.1;Клапан ручной балансировочный MNF-R2 DN 350, фланцевый, PN 16, Tmax 130;747;747;003Z1143R;345;330;267;320;41;32;40;4;214.5;207;260;120;117;313;80;980;70;_Фланец ГОСТ 12821-80 PN 16 : DN 350
DN 400;400;2584.6;Клапан ручной балансировочный MNF-R2 DN 400, фланцевый, PN 16, Tmax 130;890;890;003Z1144R;378;360;293;330;53;34;46;4;240;234;290;140;118;313;84;1100;75;_Фланец ГОСТ 12821-80 PN 16 : DN 400
