;ADSK_Диаметр условный##PIPE_SIZE##MILLIMETERS;Kvs##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Масса_Текст##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Код изделия##OTHER##;Корпус##OTHER##;Вентиль##OTHER##;Центр_Привязка##LENGTH##MILLIMETERS;Центр_Привязка_2##LENGTH##MILLIMETERS;Кольцо_высота##LENGTH##MILLIMETERS;R5##LENGTH##MILLIMETERS;R4##LENGTH##MILLIMETERS;R3##LENGTH##MILLIMETERS;R2##LENGTH##MILLIMETERS;R1##LENGTH##MILLIMETERS;L2##LENGTH##MILLIMETERS;L##LENGTH##MILLIMETERS;Фланец.Толщина##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_1##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_2##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_3##LENGTH##MILLIMETERS;Радиус_1##LENGTH##MILLIMETERS;Радиус_2##LENGTH##MILLIMETERS;h##LENGTH##MILLIMETERS;Тип фланца##OTHER##
DN 65;65;93.4;Клапан ручной балансировочный MNF-R2 DN 65, фланцевый, PN 25, Tmax 150;17;17;003Z1071R;Чугун EN-GJL 250 (GG 25) ;Пластик черный;57.7;17;24;63;55;54;92.5;51.5;94;290;15;24;16;62;62;40;50;_Фланец ГОСТ 12821-80 PN 25 : DN 65
DN 80;80;122.3;Клапан ручной балансировочный MNF-R2 DN 80, фланцевый, PN 25, Tmax 150;21;21;003Z1072R;Чугун EN-GJL 250 (GG 25) ;Пластик черный;57.7;17;35;73;65;65;100;59;89;310;15;34;18;64;77;51;52;_Фланец ГОСТ 12821-80 PN 25 : DN 80
DN 100;100;200;Клапан ручной балансировочный MNF-R2 DN 100, фланцевый, PN 25, Tmax 150;32;32;003Z1073R;Чугун EN-GJL 250 (GG 25) ;Пластик черный;57;17;42;84.5;76.5;73;110;65;106;350;18;34;18;71;88;62;58;_Фланец ГОСТ 12821-80 PN 25 : DN 100
DN 125;125;304.4;Клапан ручной балансировочный MNF-R2 DN 125, фланцевый, PN 25, Tmax 150;43;43;003Z1074R;Чугун EN-GJL 250 (GG 25) ;Пластик черный;71;27;46;79;83;89;125;77.5;127;400;20;34;24;78;95;68;65;_Фланец ГОСТ 12821-80 PN 25 : DN 125
DN 150;150;400.8;Клапан ручной балансировочный MNF-R2 DN 150, фланцевый, PN 25, Tmax 150;56;56;003Z1075R;Чугун EN-GJL 250 (GG 25) ;Пластик черный;100;41;46;108;88;103;142.5;91;145;480;22;34;22;58;100;72;68;_Фланец ГОСТ 12821-80 PN 25 : DN 150
